AKU VYSAVAČ

Děkujeme, že jste si zakoupili vysavač spa / bazénu. Vysavač spa / bazénu je ruční dobíjecí prostředek, který se snadno používá. Čistí vodu a snižuje spotřebu chemikálií v procesu čištění. Je vhodný pro většinu nadzemních bazénů. Vezměte prosím na vědomí, že během provozu musí být ponořený otvor dolního těla (pravá fotografie) ponořen, aby nedošlo k poškození čerpadla. Je navržen pro vysávání zbytků nečistot a ze dna vířivek a menších bazénů. Nejedná se o zařízení na čištění povrchu. Tento produkt je napájen lithiovými polymerovými bateriemi s kapacitou 16 000 mAh. Plného nabití dosáhnete přibližně za 4 hodiny, po úplném nabití vydrží asi 1 hodinu. Nabíječka používaná v tomto produktu je AC 100 V/240 V.

1. Pevně ​​zasuňte hlavu do těla pomocí teleskopických pólů. Zkontrolujte otvor filtrační vložky zasunutý směrem k hlavě a utáhněte jej podle obrázku.

2. Otevřete zátku prsty. Pokud je otevření příliš obtížné, můžete si vybrat obrázek, například šroubovák, aby nedošlo k poškození plastového dílu a zástrčky, což může způsobit netěsnost a riziko poškození produktu.

3. Vložte DC adaptérovou hlavu do nabíjecího portu, jak je znázorněno na obrázku. Nabíjecí stejnosměrná hlava musí být zasunuta na místo, aby nedošlo k jiskření, když nabíjení není těsné.

4. Vložte nabíječku do autorádia AC 100V – 240V. Při nabíjení indikátor nabíječky svítí červeně a indikátor nabíjení je zelený po plném napájení.

5. Po nabití napájení vyjměte nabíječku z napájení, vytáhněte DC hlavu z nabíjecího portu držadla a utěsněte měkkou zástrčku nabíjecího portu. Nyní je připraven k použití.

6. Otočte prsten proti směru hodinových ručiček, odjistěte, upravte délku požadovaného hliníkového pólu a poté jej otočte ve směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili.

7. Umístěte motorizovanou hlavu (ne držadlo) vysavače do spa / bazénu a zapněte napájení stisknutím tlačítka.

Čističe jsou dodávány s díly níže:

trojúhelníková hlava

Hlava

nabíječka

tělo / teleskopický pól

A. Odstranění nečistot a velkých zbytků ze dna spa/ bazénu.

B. Chcete-li kartáčovat a odstraňovat nečistoty, vytvořte spodní část lázně / bazénu s hlavou trojúhelníku.

Pokud byl vysavač dlouho mimo provoz, ověřte, zda je čistič plně nabitý. Pokud je po určité době baterie slabá, vypněte stroj a včas jej nabijte.

Jak vyčistit filtr:

1. Otočte sestavu koncových nádob proti směru hodinových ručiček.

2. Opatrně vytáhněte sestavu koncových nádob.

Držte sestavu a otočte ji proti směru hodinových ručiček asi o 30, dokud neucítíte, že se zastavila.

4. Vytáhněte sítko filtru a odstraňte zbytky.

5.

Vyrovnejte zářezy a posuňte filtrační síto na sestavu a jemně otáčejte sestavou ve směru hodinových ručiček o 30 otáček, dokud se filtrační síto nezaklapne na místo. Opláchněte veškeré jemné bahno a vypláchněte veškerý prach ze sestavy. Ujistěte se, že těsnicí kroužek uvnitř sestavy čelního pohonu je rovný a nemá na něm žádné nečistoty.

6. Otočte sestavu koncových misek zpět do těla a pevně zajistěte.

Obecná údržba

Chcete-li zajistit životnost vašeho vysavače některé základní hlavní.

1. Pravidelně kontrolujte, zda v bateriích není elektřina, aby se zajistilo, že produkt bude při používání fungovat normálně. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, nabijte čistič jednou za půl měsíce, aby se prodloužila životnost baterie.

2. Po použití opláchněte čisticí prostředek čistou vodou, aby nedošlo k chemickému poškození.

3. Ujistěte se, že je filtr po každém použití čistý.

4. Nikdy nevynechávejte na přímém slunečním světle.

5. Při testování nikdy nevyčerpejte z motoru vodu.

6. Nikdy nerozebírejte čerpadlo bez předchozí konzultace s výrobci.

7. Při nabíjení nepoužívejte produkt.

Odstraňování problémů

Pokud čisticí prostředky nefungují, věnujte pozornost následujícím řešením.

1. Potvrďte, že je čistič plně nabitý nebo nemá napájení z důvodu dlouhodobého nepoužívání. Dobijte ji.

2. Při každém nabíjení čističe nezapomeňte zakrýt měkkou zástrčku nabíjecího portu. Pokud po úplném nabití nepoužíváte více než půl měsíce, před použitím baterii znovu nabijte.