

Pro krásné čistý bazén!

ROBOTICKÉ ČISTIČE BAZÉNŮ BWT ZAJISTÍ BEZVADNÉ ČIŠTĚNÍ, PRŮZRAČNOU VODU A DOKONALÉ POVRCHY.

Špičkové technologie uvnitř



**3LETÁ ZÁRUKA**

Ve smyslu podmínek legislativního královského výnosu 1/2007 z 16. listopadu, který schválil aktualizované znění Zákona o ochraně spotřebitele a uživatele nabízí BWT zákazníkům 3letou záruku na své produkty, která začíná běžet dnem doručení dodavatelem. Bez dopadu na ustanovení královského výnosu podléhá tato záruka ustanovením popsaným v těchto záručních podmínkách.

Tato záruka je platná ve všech členských zemích Evropské unie s přihlédnutím k právním omezením v jednotlivých zemích, a to v souladu s pravidly pro jejich uplatnění.

Zákonná záruka se týká všech prvků a příslušenství, a to včetně energetických zdrojů, čerpadel, motorů, elektrických vodičů, kartáčů, pásů, rukojetí, kol, pytlů, dálkového ovládání a dalších součástí produktu.

**Záruční podmínky:**

Na produkty se vztahuje zákonná a prodejní záruka v případě, že zákazník problém nahlásí do dvou měsíců od chvíle, kdy si jej povšimne. Aby zákonná záruka platila, spotřebitel musí

kontaktovat:

1. Kontaktujte autorizovanou technickou asistenční službu uvedenou v přiloženém seznamu, která vás bude informovat o dalším postupu, nebo
2. Zavolejte dodavateli, u kterého jste produkt zakoupili, a ten vám poskytne další informace.

**Autorizovaná technická asistenční služba**

BWT doporučuje (ale nevyžaduje), aby údržbu a opravy prováděla autorizovaná technická asistenční služba BWT. Pokud produkty sestaví, rozebere, upraví nebo opraví někdo, kdo není autorizovaným poskytovatelem technické pomoci, pak právní ani prodejní záruka NEPLATÍ.

Záruka NEBUDE ovlivněna v případech svépomocných oprav, které jsou popsané a doporučené v návodu k použití.

Tato záruka pokrývá opravy nebo vrácení a výměnu produktu tak, jak to vyžaduje zákon. Všechny opravy kryté zárukou musí provádět technická asistenční služba s autorizací BWT.

Agenti, zástupci nebo distributoři NEMAJÍ povolení zvyšovat nebo upravovat platnost záruky jménem společnosti BWT.

**Výjimky:**

Zákonná nebo prodejní záruka poskytovaná společností BWT nebude v žádném případě platit, pokud bude závada nebo nefunkčnost produktu způsobena těmito vlivy:

1. Neoprávněná úprava produktu;
2. Nesprávné použití, zneužití nebo nedbalost;
3. Poškození způsobené vyšší silou nebo náhodnými okolnostmi;
4. Použití slané vody s koncentrací vyšší než 5 000 ppm (0,5 %)
5. Neprovedení preventivní údržby popsané v návodu k použití;
6. Použití produktu v jakémkoli jiném prostředí než v soukromých rezidenčních bazénech.

Společnost BWT pak také není za žádných okolností v rámci zákonné nebo právní záruky zodpovědná za poškození způsobená použitím a/nebo provozem čističe bazénů BWT na bazénu a jeho površích či příslušenství.

|  |
| --- |
| Rychlý návod k použití |



**NEPLAVAT**

**NaCl**

**Teplota**

**pH**

**Chlór**

|  |
| --- |
| Rychlý návod k použití |



záklopka

* Tento čistič bazénů lze provozovat jen s přiloženým napájecím zdrojem. Určeno k použití s napájecím zdrojem typu **AQ11070W100 nebo AQ21071W100. VŽDY POUŽÍVEJTE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY**

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY A DODRŽUJTE JE

UPOZORNĚNÍ: Nezapojujte zdroj do zástrčky ani nezapínejte napájení v případě, že není robot zcela ponořen ve vodě. Při provozu čističe mimo vodní prostředí dojde k okamžitému vzniku poškození a ztrátě záruky.

Po skončení čisticího cyklu ponechte čistič v bazénu ještě 15 až 20 minut. Během této doby se motory adekvátně ochladí. Neponechávejte čistič ve vodě nepřetržitě. Než vyjmete čistič z bazénu, nezapomeňte vypnout napájení a odpojit jej od proudu.

**VAROVÁNÍ: Čistič se nesmí používat, pokud jsou ve vodě lidé. K použití pouze v bazénu**

**Bezpečnostní upozornění**

* Jednotka musí být napájena ze zdroje s proudovým chráničem (RCD) a zbytkový proud při jmenovitém provozním napětí nesmí přesáhnout 30 mA
* Připojení k elektrickému napájení je nutné provádět v souladu s místními a národními nařízeními o elektroinstalacích.
* Nesprávné zacházení s přístrojem může vést k úniku maziva.
* Pokud bude napájecí šňůra poškozena, je nutné ji vyměnit za speciální šňůru nebo soupravu, kterou vám dodá výrobce nebo jeho servisní zástupce.

Toto zařízení smí být používáno dětmi staršími 8 let věku a osobami se sníženou fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze v případě, že jim bude poskytnut dohled a pokyny týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a v případě, že si tyto osoby budou vědomy souvisejících rizik. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo poškození elektrické zásuvky a případnému zásahu elektrickým proudem je nutné používat proudové chrániče typu GFCI v USA nebo RCD v Evropě.

**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE**

|  |
| --- |
| Podrobnější informace získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu |

BK0019129

|  |
| --- |
|  |
|  **iOS** |  **Android** |